Cross Reference of IR LEDs

                          Code: A: Direct replacement
                                   B: Minor electrical difference

                                   C: Minor mechanical difference
-Cross Refarence of LEDs-

INFINEON(SIEMENS)
	Competition
	Ｅｐｉｔｅｘ　
	Ｃｏｄｅ
	Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 

	LD 271/L
	L940-04V
	A
	T1 3/4
	GaAs 
	950nm
	±25°

	LD 271/HL
	
	
	
	
	
	

	LD 274-2
	L940-01V
	A
	T1 3/4
	GaAs 
	950nm
	±10°

	LD 274-3
	
	
	
	
	
	

	SFH 415
	Ｌ940-03Ｖ
	B,C
	T1 3/4
	GaAs 
	950nm
	±17°

	SFH 415T
	
	
	
	
	
	

	SFH 415U
	
	
	
	
	
	

	SFH 415R
	Ｌ940-09Ｖ
	B,C
	T1 3/4
	GaAs 
	950nm
	±28°

	SFH 484
	L890-06AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±8°

	SFH 484-1
	
	
	
	
	
	

	SFH 484-2
	
	
	
	
	
	

	SFH 485
	L890-04AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±20°

	SFH 485-2
	
	
	
	
	
	

	SFH 486
	L890-01AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±11°

	SFH 485P
	L890-05AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±40°

	SFH 495P
	L940-05AU
	A
	T1 3/4
	GaAs
	940nm
	±35°

	SFH 487
	L890-33AU
	A
	T1
	GaAlAs
	880nm
	±20°

	SFH 487-2
	
	
	
	
	
	

	SFH 409
	L940-33AU
	A
	T1
	GaAs
	950nm
	±20°

	SFH 409-1
	
	
	
	
	
	

	SFH 409-2
	
	
	
	
	
	

	SFH 487P
	L890-36AU
	B,C
	T1
	GaAlAs
	880nm
	±65°

	LD 242 
	L940-40K00
	A
	TO-18 dome
	GaAs
	950nm
	±40°

	LD 242-2 
	
	
	
	
	
	

	LD 242-3 
	
	
	
	
	
	

	SFH 464 
	L680-40T32
	B,C
	TO-18 dome
	GaAlAs
	660nm
	±23°

	SFH 483 
	L890-40T32
	A
	TO-18 dome
	GaAlAs
	880nm
	±23°

	SFH 400 
	L940-40K42
	A
	TO-18 lens
	GaAs
	950nm
	±6°

	SFH 400-3 
	
	
	
	
	
	

	SFH 480-2 
	L890-40K42
	A
	TO-18 lens
	GaAlAs
	880nm
	±6°

	SFH 480-3 
	
	
	
	
	
	

	SFH 401-2 
	L940-40T32
	A
	TO-18 lens
	GaAs
	950nm
	±15°

	SFH 401-3 
	
	
	
	
	
	

	SFH 481 
	L890-40T32
	A
	TO-18 lens
	GaAs
	880nm
	±15°

	SFH 481-1 
	
	
	
	
	
	

	SFH 481-2 
	
	
	
	
	
	

	SFH 402-2 
	L940-40T54
	A
	TO-18 flat 
Windows
	GaAs
	950nm
	±40°

	SFH 402-3 
	
	
	
	
	
	

	SFH 482 
	L890-40T54
	A
	TO-18 flat 
Windows
	GaAlAs
	880nm
	±30°

	SFH 482-1 
	
	
	
	
	
	

	SFH 482-2 
	
	
	
	
	
	

	SFH 482-3 
	
	
	
	
	
	


PERKINELMER
	VTE 1163
	L890-40K32
	A
	TO-18 lens
	GaAlAs
	880nm
	±6°

	VTE 1063
	L890-40T54
	A
	TO-18 flat 
windows
	GaAlAs
	880nm
	±30°

	VTE 1261
	L890-01AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±10°

	VTE 1262
	
	
	
	
	
	

	VTE 1281-1
	L890-01AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±10°

	VTE 1281-2
	
	
	
	
	
	

	VTE 1281F
	L890-05AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±40°

	VTE 1281W-1
	L890-09AU(Long)
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±25°

	VTE 1281W-2
	
	
	
	
	
	

	VTE 1285
	L890-06AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	880nm
	±8°

	VTE 3372 LA
	L890-33AU
	A
	T1 
	GaAlAs
	880nm
	±10°

	VTE 3374 LA
	
	
	
	
	
	


HEWLETT PACKARD
	HEMT-3301
	L940-09V
	B,C
	T1 3/4
	GaAs
	940nm
	±25°

	HEMT-1001
	L940-36V
	B,C
	T1
	GaAs
	940nm
	±30°


OPTEK TECHNOLOGY
	OP231
	L890-40K32
	A
	TO-46 lens
	GaAlAs
	890nm
	±9°

	OP232
	
	
	
	
	
	

	OP233
	
	
	
	
	
	

	OP231W
	L890-40T52
	A
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	890nm
	±25°

	OP232W
	
	
	
	
	
	

	OP232W
	
	
	
	
	
	

	OP266A,B,C,D
	L890-33AU
	A
	T1
	GaAlAs
	890nm
	±9°

	OP290,291,292
	L890-09AU(Long)
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	890nm
	±25°

	OP293A,B,C
	L890-04AU
	B,C
	T1 3/4
	GaAlAs
	890nm
	±30°

	OP298A,B,C
	L890-01AU
	B,C
	T1 3/4
	GaAlAs
	890nm
	±12°

	OP294
	L890-04AU
	B,C
	T1 3/4
	GaAlAs
	890nm
	±25°

	OP299
	L890-01AU
	B,C
	T1 3/4 
	GaAlAs
	890nm
	±10°

	OP295A,B,C
	L890-01AU
	A
	T1 3/4
	GaAlAs
	890nm
	±10°

	OP296A,B,C
	
	
	
	
	
	

	OP297A,B,C
	
	
	
	
	
	


HONEYWELL
	SE 5470-2
	L890-40K32
	A
	TO-46 lens
	GaAlAs
	890nm
	±9°

	SE 5470-3
	
	
	
	
	
	

	SE 5470-4
	
	
	
	
	
	

	SE 3470-2
	L890-40T54
	A
	TO-46 flat window
	GaAlAs
	890nm
	±25°

	SE 3470-3
	
	
	
	
	
	

	SE 3470-4
	
	
	
	
	
	

	SE 8705-3
	L890-33AU
	A
	T1
	GaAlAs
	890nm
	±9°


OPTO-DIODE CORP
	OD880W
	L890-40T52
	A
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	880nm
	±40°

	OD880L
	L890-40T32
	B
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	880nm
	±18°

	OD880F
	L890-40K42
	A
	TO-46 lens
	GaAlAs
	880nm
	±4°

	OD880E
	L890-40K00
	A
	TO-46 dome
	GaAlAs
	880nm
	±45°

	OD880
	L890-40M00
	A
	TO-46 dome
	GaAlAs
	880nm
	±40°

	OD870W
	L870-40T52
	A
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	870nm
	±40°

	OD870L
	L870-40T32
	B
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	870nm
	±18°

	OD870F
	L870-40K42
	A
	TO-46 lens
	GaAlAs
	870nm
	±4°

	OD780W
	L760-40T52
	A
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	780nm
	±40°

	OD800W
	L810-40T52
	A
	TO-46 flat 
window
	GaAlAs
	810nm
	±40°

	OD800L
	L810-40T32
	B
	TO-46 lens
	GaAlAs
	810nm
	±18°

	OD800F
	L810-40K42
	A
	TO-46 lens
	GaAlAs
	810
	±4°

	OD820W
	See L810 
window
	
	
	
	
	

	OD820F
	
	
	
	
	
	

	OD820L
	
	
	
	
	
	


-Cross Reference of Photodiods-

INFIENION
	Competition
	Ｅｐｉｔｅｘ　
	Ｃｏｄｅ
	Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 

	SFH203P
	PD010-05
	A
	T1 3/4Flat
	1mm2 
	±15°

	SFH203
	PD010-03
	A
	T1 3/4
	1mm2 
	±20°

	SFH213
	PD010-02
	A
	T1 3/4
	1mm2 
	±10°

	SFH214
	PD010-04
	A
	T1 3/4
	1mm2 
	±40°

	SFH229
	PD006-33
	A
	T1
	0.3mm2 
	±17°

	BPX61
	PD032P96
	B
	TO5
	7.34mm2 
	±55°

	BPW21
	PD032P96
	B
	TO5
	7.00mm2 
	±55°

	BPX63
	PD015T00
	A
	TO18
	0.97mm2 
	±75°

	BPX65
	PD015T52
	A
	TO18
	1mm2 
	±40°

	SFH216
	PD015F32
	A
	TO18
	1mm2 
	±12°

	SFH231
	PD015T32
	A
	TO18
	1mm2 
	±10°


OPTEK TECHNOLOGY
	OP906
	PD006-33
	A
	T1
	
	±20°

	OP913WSL
	PD032P96
	A
	TO-5
	8mm2
	±15°

	OP913SL
	
	
	TO-5
	8mm2
	±5°

	OP993
	PD010-04
	B
	T1 3/4
	
	±60°

	OP999
	PD010-02
	B
	T1 3/4
	
	±10°


PERKINELMOR(EGG VACTEC)
	VTP1012
	PD018-T52
	A
	TO46
	1.6mm2
	±35°

	VTP1112
	PD018-T32
	A
	TO46
	1.6mm2
	±15°

	VTP1232
	 PD0010-02
	A
	T1 3/4
	7.3mm2
	±10°

	VTP3310LA
	
	
	T1
	0.7mm2
	±20°

	VTP4085
	PD043P00
	A,B
	Ceramic
	21mm2
	±60°

	VTP5050
	PD043P96
	A
	TO-5
	7.45mm2
	±45°

	VTP8350
	PD032P00
	A
	Ceramic
	7.45mm2
	±60°


VISHAY
	BPW43
	PD010-03
	B
	T1 3/4
	0.25mm2
	±25°

	S153P
	PD043P96
	B
	TO-5
	7.5mm2
	±50°

	BPW24R
	PD015F32
	B,C
	TO-5
	0.78mm2
	±12°

	BPW89
	PD015T32
	B
	TO-18
	0.78mm2
	±55°


HAMAMATSU PHOTONICS
	S1226-18BK
	PD015-F32
	B,C
	TO-18
	1.21mm2
	

	S1226-5BK
	PD032-P00
	B,C
	TO-5
	5.76mm2
	

	S1226-44BK
	PD043-P00
	B,C
	TO-5
	13.0mm2
	

	S1336-18BK
	PD015-F32
	A
	TO-18
	1.21mm2
	

	S1336-5BK
	PD032-P00
	B,C
	TO-5
	5.76mm2
	

	S1336-44BK
	PD043-P00
	B,C
	TO-5
	13.0mm2
	

	S2386-18L
	PD015-F32
	A
	TO-18
	1.21mm2
	

	S2386-5K
	PD032-P00
	B,C
	TO5
	5.76mm2
	

	S2386-44K
	PD043-P00
	B,C
	TO5
	13.0mm2
	

	S2216-01
	PD018-D00
	A
	TO-18(3pin)
	φ0.8
	

	S1190
	PD015-F00
	A
	TO-18
	1.21mm2
	

	S1190-01
	PD015-F32
	A
	TO-18(Lens)
	1.21mm2
	

	S1190-13
	PD018-D32
	A
	TO-18(3pin Lens)
	1.21mm2
	


STANLEY
	PP202
	PD015-T52
	A
	TO-18
	
	±50°

	PP210
	PD018-D52
	B,C
	TO-18(3pin)
	
	±60°

	PP511
	PD010-05
	B,C
	T1 3/4
	
	±50°


KODENSHI
	HPI-1K1
	PD015-F52
	A
	TO-18
	
	±50°

	HPI-1KL5
	PD015-T32
	A
	TO-18 Lens
	
	±6°


                                                                              30/Oct/2000
